# SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B.003 - Stolarka okienna dachowa.

## Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

**oraz roboty ciesielskie.**

**Kod CPV 45421132-8 Instalowanie okien.**

1. Wstęp.
   1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące montażu stolarki budowlanej- okien dachowych połaciowych.

* 1. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1.

* 1. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania robót uwzględnionych w pkt 1.1.

* + - Wykonanie konstrukcji drewnianej pod osadzenie okien dachowych,
    - Montaż stolarki okiennej- okien dachowych połaciowych.
  1. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, instrukcjami i określeniami podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne.

* 1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

oraz ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo Budowlane.

1. Materiały.
   1. Okno dachowe.
      * Automatyczny nawiewnik V40P,
      * Oblachowanie w kolorze RAL 7022 (szarobrązowy),
      * Drewno sosnowe impregnowane próżniowo,
      * Zakres montażu: 15-90º i obrotowo o 180º,
      * Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) 80/140 (cm),
      * Oszklenie: 4H-10-4H-10-4HT,
      * Współczynnik przenikania ciepła: Uw 0,97W/m2K, Ug 0,50Wmw/K
      * Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (dB) : 33,
      * Zestaw trzyszybowy wypełniony gazem (krypton)
      * Wydajność nawiewnika do 49m3/h,
      * Wentylacja: 2-stopniowe mikro uchylenie.
      * Kolory: drewno w kolorze naturalnym.
2. Sprzęt.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu oraz sprzętu specjalistycznego.

1. Transport.

Elementy- materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

1. Wykonywanie robót.
   1. Warunki montażu.
      * Montaż zgodnie z instrukcją montażową producenta okien.
2. Kontrola jakości.

* Sprawdzenie montażu okien dachowych zgodnie z instrukcją i Wskazaniami producenta.

1. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest jeden komplet okna dachowego połaciowego z galanterią (kołnierzem uszczelniającym).

Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz potwierdzenia ilości przez Inspektora nadzoru.

1. Odbiór robót.

Ogólne zasady kontroli odbioru robót podano w normie PN-EN-14351-1:2006.

1. Podstawa płatności.

Płaci się za ustaloną ilość kompletów zamontowanych okien wg ceny jednostkowej.

1. Przepisy związane.

Norma – PN-EN-14351-1:2006